POUŽITÍ pokyny výrobce:
Nábytek by měl být používán v souladu s jeho návodem k použití a zamýšleným účelem.
Nábytek by měl být používán v uzavřených, suchých místnostech chráněných před nepříznivými povětrnostními vlivy, při relativní vlhkosti vzduchu 40–70 % a teplotě 10–35 °C.
Nábytek by neměl být umístěn blíže než 1 metr od aktivních zdrojů tepla (radiátory, kamna). Nábytek by měl být chráněn před přímým slunečním zářením.
Je nutné vyrovnat podnož nábytku a v případě potřeby seřídit dveře utažením nebo povolením šroubů pantů. Seřízení se provádějí za používání a nemají vliv na záruku.
Způsob montáže nábytku je uveden v návodu, který je k nábytku přiložen.
Povrchy vrchních částí komod, skříněk, laviček a stolů by měly být chráněny před přímým vystavením horkému nádobí, mokrým povrchům a zejména před vystavením alkoholu, octu a přírodním ovocným šťávám.
Horké nádobí by mělo být umístěno na stojanech k tomu určených,
Neřežte přímo na pracovních deskách ani jiných površích nábytku, které nejsou k tomuto účelu určeny. Údery nožem do desky stolu mohou způsobit škrábance, které, zejména v kombinaci s vodou, mohou způsobit bobtnání povrchu nábytku.
Zásuvky by měly být rovnoměrně zaplněny tak, že uložené předměty budou rovnoměrně rozloženy po celé jejich ploše,
Při používání nábytkových prvků, které tlumí zavírání čel (např. zásuvek s brzdami), používejte vyváženou sílu. Příliš silné bouchání skříňkami může poškodit prvky,
Neopírejte se o zásuvky, čela nábytku a zábradlí,
Během vaření zapněte odsavač par. Uvolněná pára může nepříznivě ovlivnit čelní strany a skříňky v blízkosti varné desky nebo sporáku.
Domácí spotřebiče by měly být používány v souladu s návodem k obsluze poskytnutým výrobcem,
Myčku nádobí je třeba otevřít přibližně 10–15 minut po skončení mycího cyklu, aby se zabránilo poškození pracovní desky a čelních ploch v blízkosti myčky v důsledku působení páry.
Zvláštní opatrnost je nutná v místech spojů pracovních desek, dřezů a varných desek. Voda zbývající v těchto oblastech může způsobit nevratné změny objemu pracovní desky (vypuknutí).
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA:
K čištění a osvěžení nábytku se doporučuje použít běžně dostupné čisticí prostředky na nábytek, a to po předchozím vyzkoušení účinku prostředku na nenápadném místě nábytku.
Povrchy nábytku lze čistit vlhkým hadříkem a poté ihned osušit otřením měkkým, suchým hadříkem.
Použití silných, žíravých čisticích prostředků je ZAKÁZÁNO!!!
ZÁRUKA A REKLAMACE:
Každý produkt je dodáván s 24měsíční zárukou výrobce
Společnost Banha trade s.r.o. nepřijímá reklamace v případě nesprávného používání nábytku.
Reklamace se nepřijímají na předměty poškozené během používání, zejména na předměty s viditelným oddělováním desky nebo dýhy v důsledku navlhnutí nebo vlhkosti, přetížení zásuvek nebo pracovních desek, jakož i smrštění fólie nebo dýhy v důsledku nesprávné ochrany předmětů před zařízeními vyzařujícími teplo.
